Bereich:	Bereichsleiter / Lagerleiter):

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Brandschutzordnung, Abfallleitfaden, Alarmierungsplan
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Allgemeine Betriebsordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche u. Arbeitstechniken
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
Zugangsbeschränkungen und Kennzeichnung des Lagerbereiches
Im Lagerbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und Sicherheitsschuhe zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Arbeiten

Gefahrstoffe	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Nr.	ja	nein
Freiwerden von Gasen,	Umfüllarbeiten nur unter Objektabsaugung
Dämpfen, Schwebstoffen	regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen
oder Partikeln *	Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit
Flüssigkeiten, Feststoffe	Für Leckagefall geeignete Aufsaugmittel bereithalten
Dämpfen, Schwebstoffen	Dokumentation der Einlagerung - Betriebstagebuch
und KMR - Stoffen	Kennzeichnung der Abfälle nach TRGS 201
(karzinogen, mutagen,	Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen
reproduktionstoxisch)	regelmäßige Kontrolle zwischengelagerter Gefäße
*	Bei Verpackung von Laborchemikalien ausreichend Füllmaterial verwenden um Glasbruch zu verhindern

keine unbekannten Stoffe, Zubereitungen oder Gemische in das Zwischenlager aufnehmen
vorzuhaltende Schutzausrüstung: Schutzschild, Schürze, Stiefel
Brand- und Explosions-	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	Nr.	ja	nein
leichtentzündliche	Absaugen an der Entstehungsstelle
Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase brandfördernde	Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, ex-geschütze Betriebsmittel)
Stoffe *	Feuer-, Heiß- und Reparaturarbeiten nur nach schriftlicher Erlaubnis
Explosionsschutzdokument erstellt?
elektrostatische Aufladung	Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich
*	Funkenbildung verhindern
Elektrische	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel
*
Mechanische	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius kennzeichnen und beachten
*
Druckgasflaschen und	gegen Umstürzen sichern
Armaturen
*

physische	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit
*
Sonstige	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja
Sturz, Absturz,	Reinigung von Arbeitsflächen und Fußboden
Ausrutschen	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
*
ergonomische Gestaltung	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“
*	Für ausreichende Beleuchtung im Lager sorgen
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel
Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial
geeignete Schutzhandschuhe vorhanden

Literaturhinweise:	Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)