Arbeitskreis	erstellt durch:	Datum

Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter)

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)
*	Werdende oder stillende Mütter beschäftigt ( Mütterschutzrichtlinienverordnung)
*	Schwerbehinderte beschäftigt

Grundsätzlich zu beachten sind:

Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation

Gefahrstoffe	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Freiwerden von Gasen,	geschlossene Systeme verwenden
Dämpfen, Schwebstoffen	Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung
oder Partikeln	Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen
*	dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F Stoffen
regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen
Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich
kleine Druckgasflaschen verwenden
Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit

Umgang mit Flüssigkeiten,	Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken
Feststoffen, Gasen,	Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis
Dämpfen, Schwebstoffen	Ersatzstoffsuche
und KMR - Stoffen (kazinogen, mutagen,	Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten
reproduktionstoxisch)	Kennzeichnung der Gefahrstoffe
Betriebsanweisung bzw. Laborordnung
*	spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe
besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches
Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen
Aufsaugmittel bereithalten
Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen
Hautschutz
Brand- und Explosions-	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	ja	nein
leichtentzündliche	Passende Feuerlöschmittel vorhanden
Feststoffe, Flüssigkeiten,	Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung
Gase, brandfördernde Stoffe	Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt
*	Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen)
Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen
Entstehung von explosionsfähigen Gemischen beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern
brandfördernde Stoffe *	nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren
elektrostatische Aufladung	Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich
*	Funkenbildung verhindern
Elektrische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel
*
Gefährliche Körperströme	isolierte Werkzeuge
*	Berührungsschutz
Abdeckung oder Abschrankung bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Teile durch isolierende Schutzvor-richtungen
Kennzeichnung von Hochspannungsbereichen
Kennzeichnung starker elektromagnetischer Felder
Mechanische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ungeschützte Maschinenteile	trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen
*	zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern
Kennzeichnung von Gefahrenstellen
Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern

bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius kennzeichnen und beachten
*
Druckgasflaschen und	Bei erhöhter Brandgefahr Aufstellung in Sicherheitszellen
Armaturen	gegen Umstürzen sichern
*	Termine der regelmäßigen Prüfung beachten
keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen
wird mit tiefkalten Gasen gearbeitet
Druckbehälter	Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven
*	regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung
spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven
Vakuum	nur geeignete Gefäße evakuieren
*	Splitterschutz
Siedeverzug verhindern
Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren
Zentrifugen *	regelmäßige Prüfung in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge
spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten
Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benen-nen, Wartung / regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen
physikalische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung,	falls Gefährdung vorhanden, bitte Bogen „Strahlenschutz u RöntgenVO“ ausfüllen
Radioaktivität) *
nicht ionisierende	Abschirmungen und Reflexionsschutz
Strahlung(UV, IR, Laser, sichtbares Licht)	optische Warneinrichtungen bei Lasern der Klassen 3B und 4
*	Notaustaster für die elektrische Versorgung des Lasersystems
Beamshutter
Laserschutzbeauftragte mit entsprechender Fachkunde
Kennzeichnung des Hochspannungsbereiches
Anzeigepflicht beim Betrieb von Lasern der Klassen 3B u. 4
Laserschutzbrille entsprechend der Klasse des Lasers
UV-Schutzbrille
Lärm	Kapselung von Geräten
*	Kennzeichnung des Lärmbereiches
Gehörschutz
eine regelmäßige arbeitsmediziniche Vorsorgeuntersuchung (G 20 Lärm) wird durchgeführt
Sonstige	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ergonomische Gestaltung *	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel
Bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial
Soziale Einrichtungen	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Erste-Hilfe-Material vorhanden
Ersthelfer bekannt
Wasch- und Umkleideräume vorhanden

Literaturhinweise:	Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17, TRGS 526), Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

#