Bereich:	Bereichsleiter / Werkstattleiter :

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Im Werkstattbereich sind enganliegende, geschlossene Kleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei gefährlichen Arbeiten

Gefahrstoffe	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Freiwerden von Gasen,	Arbeiten unter funktionstüchtiger Absaugung
Dämpfen, Schwebstoffen	regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen (TVZ)
oder Partikeln *	Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit
besondere Schutzmaßnahmen und vorsichtige Arbeitsweise bei Umgang mit Flusssäure (sehr giftig) - Betriebsanweisung beachten
Elektrische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel
*
Mechanische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ungeschützte Maschinenteile	trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen
*	zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern
Notausschalter am Werkstatteingang und an den Maschinen
Sicherung von Gefahrstellen an Maschinen
Einzug- und Fangstellen: eng anliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche
bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius kennzeichnen und beachten
*
Teile mit gefährlichen Oberflächen	bei scharfen Kanten, Splittergefahr usw. Trage- und Hebehilfen verwenden
*	geeignete Schutzbekleidung
herabfallende, umstürzende	sperrige Gegenstände gegen Umfallen sichern
Gegenstände
*
Druckgasflaschen und	gegen Umstürzen sichern
Armaturen	Absperreinrichtungen jederzeit zugänglich
*	Termine der regelmäßigen Prüfung beachten
Schleifarbeiten	Schutzbrille
*
Berstgefahr durch	nur gereinigte und getrocknete Glasgeräte bearbeiten
verunreinigte Geräte
*

physikalische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Lärm	Kapselung von Geräten
*	Kennzeichnung von Lärmbereichen (ab 85 dB(A))
Gehörschutz
Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen
Handhabung von heißen Gegenständen	Haltewerkzeuge und Hitzeschutzhandschuhe
*
physische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
einseitige dynamische	Arbeitsorganisation: wechselnde Tätigkeiten
Arbeit	Ausgleichsgymnastik
*
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit
*
Sonstige	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Sturz, Absturz,	Reinigung von Arbeitsflächen und Fußböden
Ausrutschen	Absturzsicherungen
*	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
ergonomische Gestaltung *	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel

Literaturhinweise:	Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17)