Bereich:	Bereichsleiter / Werkstattleiter :

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Im Werkstattbereich sind enganliegende, geschlossene Kleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei gefährlichen Arbeiten

Gefahrstoffe	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Umgang mit Gefahrstoffen	Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen
z.B. Kühlschmierstoffen,	Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis
Verdünnung/Lösungsmittel	Kennzeichnung der Gefahrstoffe
*	Minimierung beim Einsatz von Gefahrstoffen
Lösungsmittel nur in Mengen des Handgebrauchs vorhalten
Schutzschilde gegen Verspritzen von Kühlschmierstoffen
Kühlschmierstoffe - Ermittlung, Prüfung und evtl. Austausch
Pflege von Kühlschmierstoffen
Hautschutz

Freiwerden von Gasen,	Objektabsaugung beim Schweißen
Dämpfen, Schwebstoffen	regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen (TVZ)
oder Partikeln *	Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit
Brand- und Explosions-	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	ja	nein
Brandgefährdung	Abschirmung bei Schweißarbeiten
*	Feuerlöscher bereithalten
Überhitzungsschutz bei Ölbädern bei Härtearbeiten
Heißerlaubnisschein bei Arbeiten außerhalb der Werkstatt
Elektrische	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel
*
Lichtbogen *	Schutzausrüstung gegen Verbrennungsgefahr beim Lichtbogenschweißen
Mechanische	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Druckgasflaschen und	Bei erhöhter Brandgefahr Aufstellung in Sicherheitszellen
Armaturen	gegen Umstürzen sichern
*	Absperreinrichtungen jederzeit zugänglich
kleine Druckgasflaschen verwenden
Termine der regelmäßigen Prüfung beachten
Druckbehälter	regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung
*
ungeschützte Maschinenteile *	trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen
zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern
Notausschalter am Werkstatteingang und an den Maschinen
Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche
bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius beachten
*
unkontrolliert bewegte	Abschirmungen
Teile	besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit
*	Schutzbrille
Teile mit gefährlichen	bei scharfen Kanten Tragehilfen, Hebehilfen usw. benutzen
Oberflächen	geeignete Schutzbekleidung
*
physikalische	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Lärm	Kapselung von Geräten
*	Kennzeichnung von Lärmbereichen (ab 85 dB(A))
Gehörschutz
Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen
Hitze, Kälte Feuchte	Schutzausrüstung gegen Verbrennungsgefahr
*

physische	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit	Kriterien für richtiges Heben und Tragen beachten
*
Arbeiten in engen Räumen	Verbot der Alleinarbeit
oder Behältern	Sicherheitsunterweisung
*
Sonstige	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
Sturz, Absturz,	Reinigung von Arbeitsflächen und Fußboden
Ausrutschen	Absturzsicherungen
*	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
Beleuchtung	Einzelarbeitsplatzleuchten für spezielle Sehaufgaben
*	Sehhilfen (Lupen)
ergonomische Gestaltung *	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe „Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel
Erste-Hilfe-Material	ausreichend geeignetes Erste-Hilfe-Material
*
Sozialräume	geeignete Waschmöglichkeiten in erreichbarer Nähe
*	geeigneter Umkleideraum in erreichbarer Nähe
abschließbare Kleiderschränke mit Schwarz/Weiß-Trennung