Die hier aufgeführten technischen Anforderungen gelten für selbstgefertigte Arbeitsmittel, Arbeitsmittel, die vor dem 03.10.02 erstmals bereit gestellt wurden und keine CE-(GS o.ä.) Kennzeichnung besitzen oder eine entsprechende CE-Kennzeichnung besitzen jedoch wesentlich verändert wurden.

Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Befehlseinrichtungen (Steuereinrichtungen / Bedienelemente / Schaltungen)
sind deutlich sichtbar, identifizierbar und ggf. gekennzeichnet
sind außerhalb des Gefahrenbereichs angeordnet
sind gegen unabsichtliches Betätigen gesichert
Die Bauweise ist sicher angelegt (auf Beanspruchungen/vorhersehbare Störungen angelegt)
Der Gefahrenbereich ist vom Bedienungsstand aus einsehbar (Personen/Hindernisse usw.)
Falls der Gefahrenbereich nicht einsehbar ist: Personenschutz ist gewährleistet durch ein Erkennungssystem (optisches / akustisches Signal)
Ingangsetzen des Arbeitsmittels
Bei Arbeitsmitteln, die über mehrere Befehlseinrichtungen in Gang gesetzt werden können ist genau eine Befehlseinrichtung bevorrechtigt
Ein unabsichtliches Ingangsetzen ist unmöglich (gilt auch für Wiederingangsetzen nach Stillstand)
Das Ingangsetzen von Arbeitsmitteln mit mehreren Befehlseinrichtungen ist nur durch eine Befehlseinrichtung möglich
Stillsetzen und Not-Aus-Schaltung
Eine Abschaltung für die gesamte Anlage ist vorhanden
Eine Abschaltung der gesamten Anlage bzw. einzelner gefahrbringender Teile ist von jedem zur Anlage gehörenden Arbeitsplatz aus möglich
Nach Stillsetzen: Die Energieversorgung des Antriebs ist abschaltbar
Not-Aus-Schaltung:
vorhanden
Maßnahmen	erfüllt	entfällt
ja	nein
möglichst schnelles Stillsetzen
ohne zusätzliche Gefährdung
leicht und schnell erreichbar
auffällig gekennzeichnet
Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch das Arbeitsmittel und den Arbeitsprozess
Maßnahmen zum Schutz vor herabfallenden / herausschleudernden Gegenständen (ggf. Schutzeinrichtungen) sind getroffen
Ausströmende Gase / Dämpfe / Flüssigkeiten / Stäube werden zurückgehalten oder abgeleitet
Unbeabsichtigt Positions-/Lageveränderung des Arbeitsmittels wird verhindert (ggf. Stabilisierung/Befestigung)
Das Arbeitsmittel hält inneren und äußeren Belastungen stand (auch bei Verbindungsteilen)
Maßnahmen bei Splitter- oder Bruchgefahren sind getroffen (ggf. Schutzeinrichtung)
Schutzeinrichtungen für sehr heiße / kalte Teile sind vorhanden und wirksam
Maßnahmen gegen Brand- oder Erhitzungsgefahr sind getroffen
Maßnahmen gegen Explosionsgefahren (Explosionsschutzdokument) sind getroffen
Berührung spannungsführender Teile (ggf. Schutzeinrichtung) wird verhindert
Leitungen, Schläuche und andere Einrichtungen zum Erzeugen oder Fortleiten von Energien (hydraulische, pneumatische, thermische) sind so verlegt, dass mechanische, thermische oder chemische Beschädigungen vermieden werden.
Anforderungen an Schutzeinrichtungen
Die Schutzeinrichtungen sind stabil gebaut
Die Schutzeinrichtungen stellen keine zusätzliche Gefährdung dar

Maßnahmen	erfüllt	entfällt
ja	nein
Ein mögliches Umgehen oder Entfernen der Schutzeinrichtungen wird wirksam verhindert (gilt auch bei Instandsetzung / Wartung)
Es besteht ein ausreichender Abstand der Schutzeinrichtungen zum Gefahrenbereich
Die Schutzeinrichtung schränkt die Beobachtung des Arbeitsprozesses nicht mehr als notwendig ein
Instandsetzung / Wartung / Umbau
ist nur bei Stillstand des Arbeitsmittels möglich (ansonsten: Schutzmaßnahmen oder Durchführung außerhalb des Gefahrenbereiches)
Arbeiten unter angehobenen Teilen: Sicherung gegen Herabfallen ist vorhanden
Bei gespeicherten Energien trotz Abschaltung (z.B. Federbelastungen): gekennzeichnete Einrichtung zur Energiefreimachung ist vorhanden
(falls nicht möglich: Gefahrenhinweise sind angebracht)
Arbeitsumgebung / sonstige Grundsatzanforderungen
Vorrichtung zum Abschalten jeder einzelnen Energiequelle:
ist vorhanden
ist gegen unbefugtes/irrtümliches Betätigen gesichert (z.B. Schloss)
besitzt Wiederanlaufschutz
Schalter besitzt nur "Ein"- und "Aus"-Stellung