Arbeitskreis:	Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter):

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Versuchen

Gefahrstoffe	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Nr.	ja	nein
Freiwerden von Gasen, Dämpfen, Schwebstoffen oder Partikeln *	1	Werden geschlossene Systeme verwendet?
2	Ist eine Erfassung an der Entstehungsstelle möglich –Objektabsaugung vorhanden?
3	Wird unter funktionstüchtigem Abzug gearbeitet?
4	Wird eine dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F Kennzeichnung verwendet?
5	Liegt die oben erwähnte Literatur aus?
6	Wird das Lagern von Gasflaschen vermieden?
7	Sind die Zugangstüren mit Warnzeichen (Gasflaschen) versehen?
8	Werden kleine Druckgasflaschen verwendet?
9	Sind Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern, unter Beachtung der Filterhaltbarkeit, vorhanden?
10

Gefahrstoffe	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Nr.	ja	nein
Umgang mit Flüssigkeiten, Feststoffen, Gasen, Dämpfen, Schwebstoffen und KMR - Stoffen (karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) *	11	Werden brennbare Stoffe in Sicherheitsschränken aufbewahrt?
12	Werden giftige und sehr giftige Stoffe in einem abgeschlossenen Giftschrank aufbewahrt?
13	Werden die Abfälle sachgerecht aufbewahrt und gelagert?
14	Existiert ein Gefahrstoffverzeichnis und wird es einmal im Jahr aktualisiert?
15	Wird nach Ersatzstoffen gesucht?
16	Werden die Einsatzmengen der Gefahrstoffe gering gehalten?
17	Sind im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhanden?
18	Wird Aufsaugmittel bereitgehalten?
19	Werden Chemikalien nur in ordnungsgemäßen und gekennzeichneten Vorratsgefäßen aufbewahrt?
20	Werden die Gefahrstoffe sachgerecht entsorgt?
21	Existieren spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe?
22	Existieren Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen?
23	Werden besondere Maßnahmen beim Umgang mit Krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches getroffen?
24	Sind beim Umgang mit sehr giftigen, giftigen, Krebserzeugenden, Frucht schädigenden oder erbgutverändernden Stoffen Waschräume und getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Strassen- und Arbeitskleidung und abgetrennte Bereiche zur Aufnahme von Nahrungs- und Genussmitteln vorhanden?
25	Ist ausreichend Erste-Hilfe-Material vorhanden?
26	Stehen Schutzhandschuhe beim Umgang mit Haut resorptiven Stoffen und anderen Haut gefährdenden Stoffen zur Verfügung?

Brand- und Explosions-	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	Nr.	ja	nein
leichtentzündliche Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, explosionsfähige Zubereitungen *	27	Ist für ausreichend Lüftung gesorgt?
28	Sind die Innenräume der Kühlschränke ex-geschützt?
29	Werden Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) vermieden?
30	Wird beim Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen im Abzug gearbeitet und Löschmittel bereitgehalten? Sind Löschmaßnahmen festgelegt?
31	Wird beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, die Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches verhindert?
32	Ist die Absperreinrichtung der Brenngasleitung im Labor leicht erreichbar und jederzeit zugänglich?
33	Sind die Feuerlöscheinrichtungen vorhanden, intakt und mit den entsprechenden Schildern gekennzeichnet?
34	Sind die Fluchtwege / Notausstiege gut zugänglich?
35	Werden die nicht mehr benötigten, elektrischen Geräte nach Arbeitsende ausgeschaltet?
36
Brandfördernde Stoffe *	37	Werden Brandfördernde Stoffe separat von leichtentzündlichen Stoffen aufbewahrt?
38
Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen *	39	Werden nur kleine Mengen an abgeschirmten Arbeitsplätzen gehandhabt?
40	Werden explosionsgefährliche Stoffe nach Möglichkeit in einem besonderen Raum gelagert?
41	Werden Überhitzung, Flammen, Funkenbildung, Schlag, Reibung, gefährlicher Einschluss (Verdämmung) vermieden?
42
elektrostatische Aufladung *	43	Sind Geräte und Gefäße geerdet? Potentialausgleich vorhanden?
44

Elektrische	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
elektrische Anlagen und Betriebsmittel *	54	Werden ortsveränderliche Geräte regelmäßig geprüft? (BGVA2)
46	Wird eine Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme durchgeführt?
47
Mechanische	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
Druckgasflaschen und Armaturen *	48	Werden die Druckgasflaschen bei erhöhter Brandgefahr in Sicherheitszellen aufgestellt?
49	Werden diese gegen Umstürzen gesichert?
50	Werden die Termine der regelmäßigen Prüfungen beachtet?
51	Wird die Lagerung von Druckgasflaschen im Labor vermieden?
52
Druckbehälter *	53	Wird eine regelmäßige Prüfung lt. Druckbehälterverordnung durchgeführt?
54	Existieren spezielle Betriebsanweisungen zum Umgang mit Hochdruckautoklaven?
55
Vakuum *	56	Werden nur geeignete Gefäße evakuiert?
57	Ist ein Splitterschutz vorhanden / Gefäße abgeklebt?
58	Werden Siedeverzüge verhindert?
59	Erkennt man, dass Gefäße evakuiert sind?
60	Wird Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren durchgeführt?
61	Werden außer Betrieb genommene Anlagen belüftet und die Kühlfallen entleert?
62
Zentrifugen *	63	Werden regelmäßige Prüfungen in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge durchgeführt?
64	Existiert eine spezielle Betriebsanweisung und wird diese beachtet?
65	Ultrazentrifugen: Existiert ein Betriebsbuch? Wird regelmäßige Prüfung / Wartung durch Sachkundigen durchgeführt?
scharfe und spitze Gegenstände *	66	Werden durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen verwendet?
67	Werden die Glasgeräte kontrolliert, ggf. repariert, ausgemustert?
physikalische	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
Hitze, Kälte, Feuchte *	68	Steht Schutzkleidung zur Verfügung (Kältekammern)?
69	Sind Schutzhandschuhe vorhanden?
70
Schall /Lärm *	71	Werden als unangenehm empfundene Schallquellen (z.B. Ultraschallbäder) in einem separaten Raum betrieben?
72	Steht Gehörschutz zur Verfügung?
73
nicht ionisierende Strahlung (UV, IR, sichtbares Licht) *	74	Ist Abschirmung und Reflexionsschutz vorhanden?
75	Stehen UV-Schutzbrillen zur Verfügung?
76
Bei Betreiben von Lasern Klasse 3b,4 bitte Bogen „Physiklabor“ ausfüllen
ionisierende Strahlung *	falls Gefährdung durch Röntgenstrahlung oder Radioaktivität vorhanden, bitte Bogen „Strahlenschutz u RöntgenVO“ ausfüllen
Sonstige	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
Hautgefährdung *	77	Hautschutzplan: Steht geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel zur Verfügung?
78	Bei Latex – Allergien: Werden Handschuhe aus Ersatzmaterial benutzt?
Fachunkundige Personen *	79	Werden fachunkundige Personen ausreichend unterwiesen und betreut?
80	Existieren Zutritts- und Arbeitsbeschränkungen?
81	Sind die Personen mit der entsprechenden, persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet?
ergonomische Gestaltung *	Bei Bildschirmarbeitsplätzen, bitte Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“ ausfüllen

Literaturhinweise:	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien (GUV 16.17 /TRGS 526) Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien (GUV 50.0.4), Gefährdungsbeurteilung im Labor (BGI 798) Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Betriebssicherheitsverordnung mit den zugehörigen technischen Vorschriften